清洗棒 A：由粉筒和无水碳酸钠剂组成。用于联机在线制备碳酸钠溶液，以去除透析装置水路中的有机沉淀物、脂肪和蛋白质。